


[bookmark: _9cnripl8qwa8]EN54 Fire ReX Jeweller
[bookmark: _pbpgmzf2yw27]Bezprzewodowy adresowalny podwajacz zasięgu sygnału radiowego dla systemu sygnalizacji pożaru. Obsługuje urządzenia ochrony przed włamaniem
	Możliwości połączenia
	Liczba urządzeń EN54 Fire ReX Jeweller podłączonych do huba
do 5

Liczba urządzeń podłączonych do EN54 Fire ReX Jeweller
do 199

	Komunikacja bezprzewodowa
	Technologia komunikacji Jeweller
Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń.

Najważniejsze cechy:
· Dwukierunkowa komunikacja.
· Zaawansowana ochrona przed sabotażem.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Natychmiastowe powiadomienia.
· Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji Ajax.

Pasma częstotliwości
866.0–866.5 MHz
868.0–868.6 MHz
868.7–869.2 MHz
905.0–926.5 MHz
915.85–926.5 MHz
921.0–922.0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)
do 20 mW
Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń radiowych i zużycia energii.

Modulacja sygnału radiowego
GFSK

Zasięg sygnału radiowego
do 1,800 m
do 5,900 ft
Pomiędzy CIE a podłączonymi urządzeniami (w otwartej przestrzeni). Maksymalny zasięg zależy od podłączonego urządzenia.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.

Technologia komunikacji Wings
Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania weryfikacji fotograficznej i aktualizacji oprogramowania.

Najważniejsze cechy:
· Dwukierunkowa komunikacja.
· Zaawansowana ochrona przed sabotażem.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Ponowne ładowanie pakietu danych w przypadku błędów w transmisji.
· Kontrola dostarczenia zdjęcia.

Pasma częstotliwości
866.0–866.5 MHz
868.0–868.6 MHz
868.7–869.2 MHz
905.0–926.5 MHz
915.85–926.5 MHz
921.0–922.0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Zasięg sygnału radiowego 
do 1,800 m
do 5,900 ft
Pomiędzy CIE a podwajaczem zasięgu sygnału radiowego, lub pomiędzy podwajaczem zasięgu a połączonymi urządzeniami (w otwartej przestrzeni). Maksymalny zasięg zależy od podłączonego urządzenia.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.

	Kanały komunikacji
	Ethernet
1 gniazdo 8P8C
Do 100 Mbps.

	Czas dostarczenia
	Czas dostarczenia alarmu do CIE
0,3 sek

Czas dostarczenia zdjęcia do CIE
18 sek
Za pośrednictwem EN54 Fire ReX Jeweller przy użyciu kanału Wings. Czas dostarczenia zależy od ustawień.

10 sek
Za pośrednictwem EN54 Fire ReX Jeweller przy użyciu kanału Ethernet. Czas dostarczenia zależy od ustawień.

	Dodatkowe funkcje
	Wskaźnik LED
zielony
Dla stanu źródła zasilania.

żółty
Dla błędów urządzenia.

Specjalne narzędzie (klucz)
Specjalne narzędzie jest używane do odblokowywania obudowy i wymiany wewnętrznej baterii lub demontażu urządzenia z uchwytu montażowego SmartBracket. Bateria nie wchodzi w skład pełnego zestawu podwajacza zasięgu.

	Zalecenia dotyczące instalacji
	Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Użyj GlandBox, jeśli przewody zasilające i sygnalizacyjne nie są prowadzone wewnątrz ściany.

Napięcie robocze urządzenia wynosi 110–240 V~.

	Ochrona przed sabotażem
	Przyciski styku antysabotażowego
2
Powiadomienia o błędzie przy próbach odłączenia urządzenia od powierzchni lub zdjęcia z uchwytu montażowego.

Ochrona przed spoofingiem
uwierzytelnianie urządzenia

Wykrywanie utraty łączności
po 36 sek
Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller.

	Zasilanie
	Zewnętrzne
110–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy z sieci elektrycznej do 0,48 A.

Wewnętrzne
7.4 V⎓, 5 Ah/10 Ah
Na ładowalnej baterii litowo-jonowej niedołączonej do pełnego zestawu: EN54 Internal Battery (24h) lub EN54 Internal Battery (72h).

	Działanie autonomiczne
	Na baterii wewnętrznej
do 24 godzin
Gdy Ethernet jest włączony. Na EN54 Internal Battery (24h), niedołączonej do pełnego zestawu.

do 72 godzin
Gdy Ethernet jest włączony. Na EN54 Internal Battery (72h), niedołączonej do pełnego zestawu.

	Obudowa
	Wymiary
210 × 210 × 51 mm
8.27" × 8.27" × 1.99"

Waga
698 g
1.54 lbs

Dopuszczalna temperatura pracy
od -10 °C do +40 °C
od 14 °F do 104 °F

Wilgotność robocza
do 75% bez kondensacji

Klasa ochrony
IP20

Klasa palności
UL 94 V-0

	Kolory
	Czarny
Biały


	Pełny zestaw
	EN54 Fire ReX Jeweller
Uchwyt montażowy SmartBracket
Zestaw instalacyjny
Przewód Ethernet
Specjalne narzędzie (klucz)
Krótka instrukcja

	Wersja
	1

	Gwarancja
	24 miesiące






