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	Komunikacja
	Technologia komunikacji Jeweller
Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń.

Najważniejsze cechy:
· Dwukierunkowa komunikacja.
· Zaawansowana ochrona przed sabotażem.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Natychmiastowe powiadomienia.
· Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji Ajax.

Pasma częstotliwości
866,0–866,5 MHz
868,0−868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)
do 25 mW
Automatyczna kontrola zasilania w celu zmniejszenia zużycia energii i zakłóceń radiowych.

Modulacja sygnału radiowego
GFSK

Zasięg sygnału radiowego
do 1700 m
do 5550 ft
Pomiędzy urządzeniem a hubem (lub podwajaczem zasięgu) w otwartej przestrzeni.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.


Technologia komunikacji Wings
Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania weryfikacji fotograficznej.

Najważniejsze cechy:
· Dwukierunkowa komunikacja.
· Zaawansowana ochrona przed sabotażem.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Ponowne ładowanie pakietu danych w przypadku błędów w transmisji.
· Kontrola dostarczenia zdjęcia.

Pasma częstotliwości
866,0–866,5 MHz
868,0−868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Zasięg sygnału radiowego
do 1700 m
do 5550 ft
Pomiędzy urządzeniem a hubem (lub podwajaczem zasięgu) w otwartej przestrzeni.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.

	Wykrywanie
	Elementy wykrywające
2 x sensor PIR
1 × sensor mikrofalowy pasma K
Częstotliwość pracy: 24 GHz.

Odległość wykrywania ruchu
do 15 m
do 49 ft
Przy montażu na wysokości 2–4 m.
Przy montażu na wysokości 6,6–13,1 ft.
Zależy od poziomu czułości wybranego w ustawieniach urządzenia.

Kąt wykrywania ruchu
poziomo: 90°

Prędkość wykrywania ruchu
od 0,3 od 2,0 m/s
od 1,0 do 6,6 ft/s
Kierunek sensorów czujnika powinien być prostopadły do domniemanej ścieżki wtargnięcia do obiektu.

Czułość
3 poziomy
Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax.

Zapobieganie fałszywym alarmom
· SmartDetect
Algorytm oprogramowania.

Kompensacja temperatury
Skuteczne wykrywanie ruchu w temperaturach od −25 °C do +60 °C.
Skuteczne wykrywanie ruchu w temperaturach od −13 °F to 140° F.

	Weryfikacja fotograficzna
	Zdjęcia z alarmu
Wbudowany aparat aktywuje się, gdy czujnik jest uzbrojony i zostanie wykryty ruch.

Zdjęcia na żądanie
Użytkownik wykonuje zdjęcia w dowolnym momencie lub gdy czujnik jest uzbrojony (w zależności od ustawień). Opcja ta jest domyślnie wyłączona.

Zdjęcie według scenariusza
Aparat wykonuje zdjęcia automatycznie po wyzwoleniu innych czujników Ajax. Funkcja ta nie jest domyślnie skonfigurowana.

Zdjęcie według harmonogramu
Czujnik automatycznie wykonuje zdjęcia w określonym czasie. Funkcja ta nie jest domyślnie skonfigurowana.

Zdjęcie przez uzbrojenie/rozbrojenie
Czujnik automatycznie wykonuje zdjęcia po zmianie stanu bezpieczeństwa.

Regulowana rozdzielczość zdjęć
640 × 480 px
320 × 240 px (domyślnie)
Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax.

Kąty widzenia kamery
poziomo: 115°
pionowo: 84°

Zdjęcia HDR
Poprawia dokładność szczegółów w jasnych i ciemnych scenach.

Podświetlenie w podczerwieni
Do fotografii nocnej i w warunkach słabego oświetlenia.

Seria zdjęć
od 1 do 5 zdjęć o rozdzielczości 320 × 240 px
od 1 do 3 zdjęć o rozdzielczości 640 × 480 px
Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax.

Czas dostarczania zdjęć
do 9 sek dla rozdzielczości 320 × 240 px
do 20 sek dla rozdzielczości 640 × 480 px
Czas dostarczenia zdjęć zależy od rozdzielczości zdjęcia wybranej w ustawieniach urządzenia.

	[bookmark: _1fob9te]Zalecenia
	Zaleca się montaż czujnika na wysokości 2–4 m.
Zaleca się montaż czujnika na wysokości 6,6–13,1 ft.

Funkcja odporności na zwierzęta domowe nie jest dostępna dla tego urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

	Ochrona przed sabotażem
	Alarm sabotażowy
Powiadomienia o próbach usunięcia czujnika z uchwytu montażowego.

Magnetometr
wykrywa próby pochylenia, przesunięcia lub oderwania czujnika od powierzchni

System antymaskingu
wykrywa próby zablokowania pola widoku czujnika

Wkręt do mocowania
zabezpiecza urządzenie na uchwycie SmartBracket

Ochrona przed spoofingiem
uwierzytelnianie urządzenia

Wykrywanie utraty łączności
po 36 sek
Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller/Fibra.

	Zasilanie główne
	Baterie
6 × CR123A
Zainstalowane fabrycznie.

Rodzaj
type C

Przewidywana żywotność baterii
do 3 lat 

Zakres napięcia roboczego czujnika
3,8−6,5 V⎓

Nominalne napięcie robocze czujnika
6 V⎓

Pobór prądu czujnika w stanie spoczynku przy napięciu znamionowym
45 μA

Maksymalny pobór prądu czujnika przy napięciu znamionowym
1200 mA

Pełna pojemność baterii
4800 mAh

Niskie napięcie baterii
4,2 V⎓

Niskie napięcie przywracania baterii
5,0 V⎓ 

Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji
3,8 V⎓
Urządzenie jest wyłączone.

Pojemność baterii na koniec okresu eksploatacji
300 mAh

Producent
Huiderui

	Zasilanie opcjonalne
	Napięcie robocze zewnętrznego źródła zasilania
12–24 V⎓
Baterie służą jako zapasowe źródło zasilania, gdy podłączone jest zasilanie zewnętrzne.

	Obudowa
	Wymiary z uchwytem obrotowym
234 x 98 x 230 mm
9,21″ × 3,86″ × 9,06"

Wymiary bez uchwytu obrotowego
234 x 98 x 137 mm
9,21″ × 3,86″ × 5,39"

Waga z uchwytem obrotowym
1010 g
35,6 oz

Waga bez uchwytu obrotowego
620 g
21,9 oz

Dopuszczalna temperatura pracy
od −25°C do +60°C
od −13 °F do 140 °F

Wilgotność robocza
do 95%

Klasa ochrony
IP55

	Kolor
	Biały

	Pełny zestaw
	MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller
6 × CR123A (zainstalowane fabrycznie)
Uchwyt montażowy SmartBracket
Uchwyt obrotowy
Daszek
Zestaw instalacyjny
Krótka instrukcja

	Gwarancja
	24 miesiące






