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[bookmark: _d6lrtmno9uth]Bezprzewodowy kurtynowy czujnik ruchu z podwójną technologią do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

	Komunikacja
	Technologia komunikacji Jeweller
Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń.

Najważniejsze cechy:
· Dwukierunkowa komunikacja.
· Zaawansowany antysabotaż.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Natychmiastowe powiadomienia.
· Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji Ajax.

Pasma częstotliwości
866.0–866.5 MHz
868.0–868.6 MHz
868.7–869.2 MHz
905.0–926.5 MHz
915.85–926.5 MHz
921.0–922.0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)
do 20 mW
Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń radiowych i zużycia energii.

Modulacja sygnału radiowego
GFSK

Zasięg sygnału radiowego
do 1,700 m
do 5,550 ft
Pomiędzy czujnikiem a hubem (lub podwajaczem zasięgu) w otwartej przestrzeni.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.

Technologia komunikacji Wings
Opatentowana technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Najważniejsze cechy:
· Dwukierunkowa komunikacja.
· Zaawansowany antysabotaż.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Pakiety danych są przeładowywane w przypadku błędów transmisji.

Pasma częstotliwości
866.0–866.5 MHz
868.0–868.6 MHz
868.7–869.2 MHz
905.0–926.5 MHz
915.85–926.5 MHz
921.0–922.0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Zasięg sygnału radiowego
do 1,700 m
do 5,550 ft
Pomiędzy czujnikiem a hubem (lub podwajaczem zasięgu) w otwartej przestrzeni.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.


	Wykrywanie

	Elementy wykrywające
1 x sensor PIR
1 × sensor mikrofalowy pasma K
Czujnik mikrofalowy pasma K zapobiegający fałszywym alarmom powodowanym przez zakłócenia termiczne.
Częstotliwość pracy: 24 GHz.

Odległość wykrywania ruchu
do 5 m 
do 16.4 ft
Przy instalacji na wysokości 1 m.
Przy instalacji na wysokości 3.3 ft.

Kąty wykrywania ruchu
poziomo: 15°
pionowo: 100°

Wykrywana prędkość ruchu
od 0,3 do 2,0 m/s
od 1 do 6.6 ft/s
Kierunek soczewki czujnika powinien być prostopadły do przewidywanej drogi wejścia do obiektu.

Czułość
3 poziomy
Może ją ustawić PRO lub użytkownik z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax.

Odporność na zwierzęta
wysokość: do 100 cm (3.3 ft) 
waga: nie dotyczy
Czujnik powinien być zainstalowany na wysokości 1 metra, a suwak na jego obudowie powinien być ustawiony na pozycję Zwierzę .
Czujnik powinien być zainstalowany na wysokości 3.3 feet, a suwak na jego obudowie powinien być ustawiony na pozycję Zwierzę .

Zapobieganie fałszywym alarmom
technologia podwójnego wykrywania ruchu
SmartDetect
Algorytm oprogramowania.

Kompensacja temperatury
Skuteczne wykrywanie ruchu w temperaturach od −25 °C do +60 °C.
(−13 °F do +140 °F)

	Zalecenia
	Zalecana wysokość montażu urządzenia to 5 m na suficie i 1 m na ścianie bocznej.
Zalecana wysokość montażu urządzenia to 16.4 ft na suficie i 3.3 ft na ścianie bocznej.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

	Ochrona przed sabotażem
	Alarm sabotażowy
Powiadomienia o próbach oderwania czujnika od podłoża lub wyjęcia go z uchwytu montażowego.

Ochrona przed spoofingiem
uwierzytelnianie urządzenia

System antymaskingu
wykrywa próby zablokowania pola widoku czujnika

Akcelerometr
alarm, gdy czujnik został poruszony
Musi być aktywowany, gdy czujnik jest zainstalowany na uchwytach innych firm.

Wkręt do mocowania
do montażu czujnika na uchwycie SmartBracket.

Wykrywanie utraty łączności
po 36 sek
Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller lub Jeweller/Fibra.

	Zasilanie
	Baterie
2 × CR123A
Zainstalowane fabrycznie.

Rodzaj
type C

Przewidywana żywotność baterii
do 3 lat

Zakres napięcia roboczego czujnika
4.1−6.2 V⎓

Nominalne napięcie robocze czujnika
6 V⎓

Pobór prądu czujnika w stanie spoczynku przy napięciu znamionowym
30 μA

Maksymalny pobór prądu syreny przy napięciu znamionowym
600 mA

Pełna pojemność baterii
1,600 mAh

Niskie napięcie baterii
4.48 V⎓

Niskie napięcie przywracania baterii
5.14 V⎓

Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji
4.1 V⎓
Urządzenie jest wyłączone.

Pojemność baterii na koniec okresu eksploatacji
170 mAh

Producent
Huiderui lub Panasonic

	Obudowa
	Wymiary czujnika
145 × 32 × 43 mm
5.71″ × 1.26″ × 1.69″

Wymiary czujnika z mocowaniem kątowym
145 × 44 × 54 mm
5.71″ × 1.73″ × 2.13″

Waga czujnika
130 g
4.59 oz

Waga mocowania kątowego
20 g
0.7 oz

Dopuszczalna temperatura pracy
od −25 °C do +60 °C 
od –13 °F do +140 °F

Wilgotność robocza
do 95%

Klasa ochrony
IP55

	Kolor
	Biały

	Pełny zestaw
	Curtain Outdoor Mini Jeweller
Uchwyt montażowy SmartBracket
2 × bateria CR123A (zainstalowane fabrycznie)
Mocowanie kątowe
Zestaw instalacyjny
Krótka instrukcja



