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[bookmark: _hcyp27l9qz79]Antena do LTE lub komunikacji radiowej

	[bookmark: _3znysh7]Najważniejsze cechy
	Kanały komunikacji
2G/3G/LTE 
Jeweller
Wings

Częstotliwości robocze
698–960 MHz
1,710–2,690 MHz

Złącze
SMA

	Ochrona przed sabotażem
	Wykrywa uszkodzenie anteny zewnętrznej
System Ajax jest w stanie wykryć uszkodzenie anteny zewnętrznej i powiadomić użytkowników oraz firmę monitorującą.

	[bookmark: _2et92p0]Instalacja
	· Antena jest podłączona do kanałów komunikacyjnych huba i wychodzi na zewnątrz przez otwory w obudowie huba.
· Antenę mocuje się do powierzchni za pomocą taśmy dwustronnej.

	[bookmark: _tyjcwt]Obudowa
	Wymiary
115,6 × 21,7 × 5,8 mm
4.55″ × 0.85″ × 0.23″

Długość przewodu
3,000 mm

Waga
41 g
1.45 oz

Dopuszczalna temperatura pracy
od –40 °C do +85 °C
od –40°F do 185°F

Dopuszczalna wilgotność
do 95%
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	Czarny
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Krótka instrukcja

	Gwarancja
	24 miesiące



