


Hub BP Jeweller
[bookmark: _vrw3nv1z80tf]Bezprzewodowy panel sterowania z zewnętrzną baterią jako źródłem zasilania. Obsługa weryfikacji fotograficznej. Możliwość połączenia za pomocą dwóch kart SIM (2G/3G/LTE)

	[bookmark: _1fob9te]Pojemność
	Urządzenia Ajax
do 100
W szczególności do 10 syren lub klawiatur z wbudowaną syreną i 5 podwajaczy zasięgu.

Rejestratory NVR Ajax
do 36

Kamery Ajax
do 224 poprzez Ajax NVR i do 492 jako autonomiczne urządzenia

Kamery IP innych producentów
do 10 w przypadku korzystania z RTSP za pośrednictwem SDK
do 224 w przypadku korzystania z ONVIF za pośrednictwem Ajax NVR

Użytkownicy
do 50
· Dowolna liczba użytkowników o uprawnieniach administratora w ramach limitu huba.
· Konta PRO dla instalatorów.
· Konta PRO dla firm instalacyjnych i monitorujących.
· Zarządzanie dostępem dla użytkowników.

Scenariusze automatyzacji
do 32
· Przez alarm.
· Przez harmonogram.
· Przez uzbrojenie/rozbrojenie.
· Według temperatury, wilgotności, stężenia CO2.
· Przez naciśnięcie Button.
· Przez naciśnięcie LightSwitch

Grupy bezpieczeństwa
do 9

Pomieszczenia
do 50

Dziennik zdarzeń
do 1,000 zdarzeń
Zdarzenia zapisywane są w wewnętrznej, nieulotnej pamięci flash.

	[bookmark: _3znysh7]Komunikacja bezprzewodowa
	Technologia komunikacji Jeweller
Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń.

Najważniejsze cechy:
· Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem.
· Zaawansowany antysabotaż.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Natychmiastowe powiadomienia.
· Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacjach Ajax.

Pasma częstotliwości
866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)
do 25 mW
Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń radiowych i zużycia energii.

Modulacja sygnału radiowego
GFSK

Zasięg sygnału radiowego
do 2000 m
do 6500 ft
Pomiędzy hubem a podłączonymi urządzeniami (w otwartej przestrzeni). Maksymalny zasięg zależy od podłączonego urządzenia. 

Interwał odpytywania
od 12 do 300 sek
Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.

Technologia komunikacji Wings
Opatentowana technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania zdjęć.

Najważniejsze cechy:
· Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem.
· Zaawansowany antysabotaż.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Ponowne ładowanie pakietu danych w przypadku błędów w transmisji.
· Kontrola dostarczenia zdjęcia.

Pasma częstotliwości
866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)
do 25 mW
Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń radiowych i zużycia energii.

Zasięg sygnału radiowego
do 2000 m
do 6500 ft
Pomiędzy hubem a podłączonymi urządzeniami (w otwartej przestrzeni). Maksymalny zasięg zależy od podłączonego urządzenia.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.
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	Hub BP Jeweller jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
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	Komórkowy 
2 × gniazdo micro SIM

Pasma komórkowe
2G
GSM900/DCS1800 (B3/B8)
3G
WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)
4G (LTE)
FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20

Automatyczne przełączanie pomiędzy kanałami komunikacyjnymi
między kartami SIM— do 4 minut 

Hierarchia kanałów komunikacyjnych 
1. Gniazdo Micro SIM 1
2. Gniazdo Micro SIM 2

Auto APN 
Funkcja Automatyczny wybór APN umożliwia automatyczne ustawienie punktu dostępowego na podstawie zainstalowanej karty SIM.

Złącza anteny zewnętrznej
Jeweller
Wings
4G (LTE)
System powiadomi o uszkodzonej antenie. Ajax ExternalAntenna jest sprzedawana osobno. 

Kategorie systemów transmisji alarmów
SP5

Sposób obsługi panelu sterowania
pass-through

Bezpieczeństwo sygnału
S2
Zabezpieczenie zastępcze. 

Bezpieczeństwo informacji
I2

	[bookmark: _3dy6vkm]Powiadomienia
	Rodzaje powiadomień
· Powiadomienia Push
· SMS
· Połączenie głosowe

Rodzaje zdarzeń
· Alarmy
· Awarie
· Zmiana trybu bezpieczeństwa
· Zdarzenia systemowe
· Alerty niezwiązane z bezpieczeństwem
· Urządzenia automatyzacji
Rodzaje powiadomień są konfigurowane indywidualnie dla każdego użytkownika. Powiadomienia można dostosować do schematów A–D zgodnie z wymaganiami normy EN 50131.
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	Rodzaje weryfikacji fotograficznej
· Zdjęcia z alarmu
· Zdjęcia według scenariusza
· Zdjęcia na żądanie
· Zdjęcia według harmonogramu

Funkcja Zdjęcia według harmonogramu jest dostępna dla hubów z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich w wersji 2.19 lub nowszej.

Czas dostarczania zdjęć
do 9 sek
Domyślnie.

Rozdzielczość zdjęcia
do 640 × 480 pikseli
W zależności od czujnika.

Liczba zdjęć w serii
od 1 do 5 zdjęć
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	Obsługiwane protokoły
· SIA DC-09 (SIA-DCS)
· SurGard (Contact ID)
· ​​ADEMCO 685
· Inne protokoły własnościowe

Rodzaje zdarzeń
· Alarmy i zdarzenia systemowe
· Współrzędne przycisku napadowego
· Weryfikacja fotograficzna
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	Zewnętrzne
4,2–16 V⎓, do 2 mA
Bateria cynkowo-powietrzna lub zewnętrzne źródło zasilania. 

Wewnętrzne
4,2–16 V⎓, do 2 mA
Ładowalne baterie kwasowo-ołowiowe i LiFePO4 (brak w zestawie). Baterie jednorazowego użytku LTC (brak w zestawie).

Zakres napięcia roboczego DC urządzenia 
3,5–16 V⎓
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	Na baterii zewnętrznej w trybie pełnej funkcjonalności
do 18 miesięcy
Na zewnętrznej baterii jednorazowego użytku cynkowo-powietrznej 12 V⎓, 600 Ah (brak w zestawie).

Na baterii zewnętrznej w trybie oszczędzania baterii
ponad 5 lat
Na zewnętrznej baterii jednorazowego użytku cynkowo-powietrznej 12 V⎓, 600 Ah (brak w zestawie).

Na baterii wewnętrznej w trybie oszczędzania baterii
do 17 miesięcy 
Na baterii wewnętrznej jednorazowego użytku NB (7,2 V/95 Ah) 7,2 V⎓, 95 Ah, LTC ( brak w zestawie).

do 4 miesięcy
Na ładowalnej baterii wewnętrznej RB (6,4 V/27 Ah) LiFePO4 6,4 V⎓, 27 Ah (brak w zestawie).

do 2 miesięcy
Na ładowalnej wewnętrznej baterii kwasowo-ołowiowej 12 V⎓, 7 Ah (brak w zestawie).
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	Alarm sabotażowy
Powiadomienia o próbach oderwania urządzenia od podłoża lub usunięcia go z uchwytu montażowego.

Ochrona przed spoofingiem
uwierzytelnianie urządzenia

Przeskakiwanie częstotliwości
Hub wysyła do wszystkich użytkowników i agencji ochrony powiadomienia o zagłuszaniu lub utracie połączenia z urządzeniami.

Powiadomienie o zagłuszaniu
Hub BP Jeweller analizuje poziom hałasu na kanale oraz jakość komunikacji z dodanymi urządzeniami i wysyła alert w ciągu 30 sekund.
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	Wymiary
196 × 238 × 100 mm
7.72″ × 9.37″ × 3.94″

Waga
1010 g
35.63 oz

Dopuszczalna temperatura pracy
od −10 °C do +40 °C
od 14°F do 104°F

Dopuszczalna wilgotność
do 75%

Klasa ochrony
IP40
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	Czarny

Biały

	[bookmark: _35nkun2]Pełny zestaw
	Hub BP Jeweller
Uchwyt montażowy SmartBracket.
Zestaw instalacyjny
Krótka instrukcja

	Gwarancja
	24 miesiące







