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	Rodzaj baterii
	Baterie
20 × ER34615
Bateria litowo-tionylowa jednorazowego użytku z kondensatorem impulsowym HPC-1520.

Napięcie nominalne
7,2 V⎓

Pojemność nominalna
190 Ah
Przy poborze prądu 10 mA (z włączonym Trybem oszczędzania energii baterii), temperaturze 25 °C i prawidłowym umieszczeniu baterii w obudowie Ajax. Niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność baterii i skrócić jej żywotność.

Maksymalny prąd obciążenia
700 mA

Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji
4 V⎓

	Uwagi
	Nie należy zwierać zacisków zasilania.
Nie należy ładować baterii.
Baterię należy stosować wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami.
Bateria jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Zabezpiecz baterię w obudowie za pomocą rzepu (dołączonego do pełnego zestawu Case D (430) i Case E (395)).

	Produkty
	Wymiary
182 × 124 × 64 mm
7.17″ × 4.88″ × 2.52″

Waga
2.1 kg
4.63 lb

Rodzaj złącza baterii
Molex 2139-2 lub podobny

Dopuszczalna temperatura pracy
od −25 °C do +65 °C
od −13 °F do 149 °F

Wilgotność robocza
od 40% do 80%

	Pełny zestaw
	Internal battery NB (7.2V/190Ah)

	Gwarancja
	24 miesiące





