[bookmark: _u21kbcr208l1]Internal battery RB (6.4V/36Ah)
[bookmark: _h6b7b8ggweis]Zestaw 36 ładowalnych baterii LiFePO4 do zainstalowania w Hub BP Jeweller
	[bookmark: _jfndqvwvzllu]Rodzaj baterii
	Baterie
36 × IFR18650
Ładowalne ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4).

Konfiguracja baterii
2S18P

Napięcie nominalne
6,4 V⎓

Pojemność
36 Ah

	[bookmark: _p4s14py1058v]Zasilanie
	Maksymalny prąd obciążenia
3000 mA

Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji
4,5 V⎓

	[bookmark: _h5qk2z1lr1c1]Warunki ładowania i rozładowania
	Zakres temperatury ładowania
od 0 °C do +45 °C
od 32 °F do 113 °F

Wilgotność względna podczas ładowania
60 ±25%

Zakres temperatury rozładowania
od −25 °C do +65 °C
od −13 °F do 149 °F

Wilgotność względna rozładowania
60 ±25%

	[bookmark: _ffb92yt6zx41]Warunki przechowywania
	Zakres temperatury przechowywania
od −20 °C do +45 °C
od −4 °F do 113 °F

Wilgotność przechowywania
60 ±25%

	[bookmark: _7pywdclje08s]Transport i przewożenie
	Napięcie podczas przewożenia
6,0 - 6,4 V⎓

Wymagania dotyczące transportu
W przypadku transportu lotniczego baterie litowe muszą być naładowane do nie więcej niż 30% ich nominalnej pojemności. Napięcie przewożenia spełnia ten wymóg.

W przypadku innych rodzajów transportu baterię należy przewozić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami przewoźnika.

	[bookmark: _oe780vmb5ngh]Uwagi
	Nie wolno wystawiać baterii na działanie otwartego ognia, iskier lub innych źródeł zapłonu.

Nie należy zwierać zacisków zasilania.

Nie wolno demontować ani odkształcać baterii.

Unikaj nadmiernych wstrząsów mechanicznych lub wibracji.

Baterii należy używać wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami.

Hub BP Jeweller nie odpowiada za ładowanie tej baterii.

Bateria musi zostać zainstalowany w stanie pełnego naładowania.

	[bookmark: _d7z6sy8r1xfh]Obudowa
	Wymiary
133 × 120 × 51 mm
5,24″ × 4,72″ × 2,01″

Waga
1,52 kg
3,34 lb

Rodzaj złącza baterii
Molex 2139-2 lub podobny

Dopuszczalna temperatura pracy
od −25 °C do +65 °C
od −13 °F do 149 °F

Wilgotność względna podczas pracy
od 35% do 85%

	[bookmark: _d7z6sy8r1xfh]Pełny zestaw
	Internal battery RB (6.4V/36Ah)
Adapter kablowy do ładowania baterii

	Gwarancja
	24 miesiące



