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	Rodzaj baterii
	Baterie
78 × IFR18650
Ładowalne ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4).

Konfiguracja baterii
2S39P

Napięcie nominalne
6.4 V⎓

Nominalna pojemność
78 Ah

Maksymalny prąd ładowania
15 A
Za pośrednictwem złącza ładowania baterii.

TVC (kontrola napięcia na zaciskach)
7,2 V⎓ (3,6 V⎓ na ogniwo)

Maksymalny prąd rozładowania
2 A
Za pomocą złącza umożliwiającego podłączenie baterii do huba.

Napięcie odcięcia rozładowania
4.5 V⎓

	Parametry ładowania i rozładowywania
	Zakres temperatur ładowania
od 0 °C do +45 °C
od 32 °F do 113 °F

Wilgotność względna podczas ładowania
60 ± 25%

Zakres temperatury rozładowania
od −25 °C do +65 °C
od −13 °F do 149 °F

Wilgotność względna podczas ładowania
60 ± 25%

	Warunki przechowywania
	Zakres temperatury przechowywania
od −20 °C do +45 °C
od −4 °F do 113 °F

Wilgotność przechowywania
60 ± 25%

	Transport i wysyłka
	Napięcie podczas przewożenia
6.0–6.4 V⎓

Wymagania dotyczące transportu
W przypadku transportu lotniczego baterie litowe muszą być naładowane do nie więcej niż 30% ich nominalnej pojemności. Napięcie przewożenia spełnia ten wymóg.

W przypadku innych rodzajów transportu baterię należy obsługiwać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami przewoźnika.

	Uwagi
	Nie wolno wystawiać baterii na działanie otwartego ognia, iskier lub innych źródeł zapłonu.
Nie należy zwierać zacisków zasilania.
Nie wolno demontować ani odkształcać baterii.
Unikaj nadmiernych wstrząsów mechanicznych lub wibracji.
Baterię należy stosować wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami.
Hub nie ładuje tej baterii. Naładuj baterię za pomocą dedykowanej zewnętrznej ładowarki. Baterię należy ładować co sześć miesięcy podczas przechowywania.

Zabezpiecz baterię w obudowie za pomocą rzepu (dołączonego do pełnego zestawu Case D (430) i Case E (395)).

	Produkty
	Wymiary
254 × 134 × 52 mm
10.00″ × 5.27″ × 2.05″

Waga
3.51 kg
7.74 lb

Złącze ładowania baterii
XT60 lub odpowiednik

Złącze do podłączania baterii do huba
Molex 2139-2 lub podobny

Dopuszczalna temperatura pracy
od −25 °C do +65 °C
od −13 °F do 149 °F

Wilgotność względna podczas pracy
60 ± 25%

	Pełny zestaw
	Internal battery RB (6.4V/78Ah)

	Gwarancja
	24 miesiące





