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	Hub 2 (4G) Jeweller
Z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.24. lub wyższej.
Hub Hybrid (4G)
Z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.25. lub wyższej.

	Komunikacja
	Technologia komunikacji VoRF
Autorski protokół bezprzewodowej transmisji audio wykorzystujący dupleks z podziałem czasu.

Najważniejsze cechy:
· Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem.
· Zaawansowana ochrona przed sabotażem.
· Komunikacja audio w trybie pełnego dupleksu.

Zasięg sygnału radiowego
do 1700 m
do 5550 ft
Pomiędzy urządzeniem a hubem w otwartej przestrzeni.

Pasmo częstotliwości
863,0–865,0 MHz

Technologia komunikacji Jeweller
Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń.

Najważniejsze cechy:
· Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem.
· Zaawansowana ochrona przed sabotażem.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Natychmiastowe powiadomienia.
· Zdalne sterowanie i konfiguracja w aplikacjach Ajax.

Pasma częstotliwości
866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)
do 25 mW
Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń radiowych i zużycia energii.

Modulacja sygnału radiowego
GFSK

Zasięg sygnału radiowego
do 1700 m
do 5550 ft
Pomiędzy urządzeniem a hubem w otwartej przestrzeni.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.

Technologia komunikacji Wings
Opatentowana technologia komunikacji bezprzewodowej do aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Najważniejsze cechy: 
· Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem.
· Zaawansowana ochrona przed sabotażem.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Ponowne ładowanie pakietów danych w przypadku błędów transmisji.

Pasma częstotliwości
866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Zasięg sygnału radiowego 
do 1700 m
do 5550 ft 
Pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu w otwartej przestrzeni.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.

	Najważniejsze cechy
	Optymalizacja dźwięku oparta o sztuczną inteligencję
Zapewnia on:
· Wyraźna transmisja głosu.
· Tłumienie zewnętrznego hałasu.
· Lepsza słyszalność, nawet na duże odległości.
· Możliwość konfiguracji funkcji sztucznej inteligencji w aplikacji Ajax.

Słyszalność głosu
do 10 m 
Automatyczna regulacja czułości mikrofonu.

Moc głośnika wyjściowego 
3 W

Efektywność głośnika 
do 103 dB
83 dB w odległości 1 m.

Zakres częstotliwości 
od 200 Hz do 16 kHz

Kodek audio
Opus

Zdalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowanie sprzętowego, administrator lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może uruchomić aktualizację w aplikacjach Ajax.
Hub musi być podłączony do Ajax Cloud przez Ethernet.

	[bookmark: _1fob9te]Zalecenia
	Zaleca się instalację urządzenia na wysokości 1,6 m.
Zaleca się montaż czujnika na wysokości 5.2 ft.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

	Ochrona przed sabotażem
	Alarm sabotażowy
Powiadomienia o próbach odłączenia urządzenia od powierzchni.

Wykrywanie odłączenia mikrofonu
Powiadomienia o próbach uszkodzenia wbudowanego mikrofonu.

Wkręt do mocowania
Do montażu urządzenia na uchwycie SmartBracket.

Ochrona przed spoofingiem
uwierzytelnianie urządzenia

Wykrywanie utraty łączności
po 36 sek
Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller.

	Zasilanie
	Bateria
4 × CR123
Zainstalowane fabrycznie.

Przewidywana żywotność baterii
do 3 lat 
W trybie gotowości.
do 12 godzin
W trybie rozmowy.

Opcjonalne zasilanie zewnętrzne 
12 V⎓, 1 A
Długość przewodu zasilającego nie powinna przekraczać 10 m, jeśli używany jest przewód z żyłami miedzianymi 2 × 0,35. Gdy zewnętrzne źródło zasilania jest podłączone, baterie działają jako zapasowe źródło zasilania.
Długość przewodu zasilającego nie powinna przekraczać 32 ft, jeśli używany jest przewód miedziany 2 × 0,35.

	Obudowa
	Wymiary
112 × 112 × 42 mm
4.41" × 4.41" × 1.65"

Waga
270 g
9.52 oz

Dopuszczalna temperatura pracy
od 0 °С do +40 °С
od 32 °F do 104 °F

Dopuszczalna wilgotność
do 75%

Klasa ochrony
IP50
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	Czarny
Biały

	Pełny zestaw
	SpeakerPhone Jeweller
Uchwyt montażowy SmartBracket.
Zestaw instalacyjny
Krótka instrukcja

	Gwarancja
	24 miesiące



