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	Miejsca instalacji dławików na przewody
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Do prowadzenia przewodów, które nie są ukryte wewnątrz ściany. Po każdej stronie znajdują się cztery miejsca.

Średnica dławika na przewody
do 20 mm
Dławiki na przewody nie są dołączone do pełnego zestawu.

Wgłębienia do wiercenia
Wiertło jest zamocowane w zagłębieniu i nie porusza się podczas wiercenia. Zalecamy użycie otwornicy do plastiku o średnicy do 20 mm.

Ochrona przed sabotażem
przycisk styku antysabotażowego
Część perforowana GlandBox jest przeznaczona do przycisku antysabotażowego EN54 Fire Hub Jeweller, aby uruchomić go, gdy CIE jest zainstalowane w GlandBox. System Ajax wysyła powiadomienia o błędach, jeśli podejmowana jest próba odłączenia GlandBox od podłoża lub usunięcia CIE z uchwytu montażowego.

Mocowania przewodów 
Aby utrzymać przewody razem za pomocą opasek zaciskowych.

Ułatwienia do łatwej instalacji
· Poziomica pęcherzykowa
· Przycisk UP
· Środkowe oznaczenie CIE
Poziomica umożliwia sprawdzenie kąta nachylenia obudowy. Przecięcie dwóch linii wyznacza środek CIE, a przycisk UP wyznacza jego górę.
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	Akcesorium jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.
GlandBox jest kompatybilny tylko z EN54 Fire Hub Jeweller.

	Produkty
	Wymiary
263 × 223 × 40 mm
10,35" × 8,78" × 1,58"

Waga
335 g
11,82 oz

Dopuszczalna temperatura pracy
od –10 °C do +40 °C
od 14°F do 104°F

Dopuszczalna wilgotność
do 75% bez kondensacji

Klasa palności
UL 94 V-0

	Kolor
	Czarny
Biały

	Pełny zestaw
	GlandBox
Zestaw instalacyjny
Krótka instrukcja

	Gwarancja
	24 miesiące






