[bookmark: _278d1i6sz1zi]CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller
[bookmark: _7ut8ijmodsdx]Bezprzewodowy kurtynowy czujnik ruchu z podwójną technologią i rozszerzonymi możliwościami weryfikacji fotograficznej. Do montażu na zewnątrz na wysokości 2–4 m.
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	Technologia komunikacji Jeweller
Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania poleceń, alarmów i zdarzeń.

Najważniejsze cechy:
· Dwukierunkowa komunikacja.
· Zaawansowana ochrona przed sabotażem.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Natychmiastowe powiadomienia.
· Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji Ajax.

Pasma częstotliwości
866,0–866,5 MHz
868,0−868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP)
do 25 mW
Automatyczne sterowanie mocą w celu zmniejszenia zakłóceń radiowych i zużycia energii.

Modulacja sygnału radiowego
GFSK

Zasięg sygnału radiowego
do 1700 m
do 5550 ft
Pomiędzy urządzeniem a hubem (lub podwajaczem zasięgu) w otwartej przestrzeni.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.

Technologia komunikacji Wings
Autorska technologia komunikacji bezprzewodowej do przesyłania dużych pakietów danych.

Najważniejsze cechy:
· Dwukierunkowa komunikacja.
· Zaawansowana ochrona przed sabotażem.
· Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
· Przeładowanie pakietów danych w przypadku błędów transmisji.
· Kontrola dostarczenia zdjęcia.

Pasma częstotliwości
866,0–866,5 MHz
868,0−868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.

Zasięg sygnału radiowego
do 1700 m
do 5550 ft
Pomiędzy urządzeniem a hubem (lub podwajaczem zasięgu) w otwartej przestrzeni.

Szyfrowana komunikacja
Wszystkie przechowywane i przesyłane dane są chronione za pomocą szyfrowania blokowego z kluczem dynamicznym.

Przeskakiwanie częstotliwości
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym i zagłuszaniu.

	Wykrywanie
[bookmark: _pg1dbhjoia4l] 
	Elementy wykrywające
2 × sensor PIR
1 × sensor mikrofalowy pasma K
Częstotliwość pracy: 24 GHz.

Odległość wykrywania ruchu
do 15 m
do 49 ft
Przy instalacji na wysokości 2–4 m.
Przy instalacji na wysokości 6.6–13.1 ft.
Zależy od poziomu czułości wybranego w ustawieniach urządzenia.

Kąty głównej strefy wykrywania ruchu
poziomo: 7°
pionowo: 73°

Kąty strefy wykrywania ruchu przed alarmem
poziomo: 43°
pionowo: 88°
Aby uchwycić intruza na zdjęciach, urządzenie może rozpocząć robienie zdjęć po wykryciu zagrożenia w strefie wykrywania alarmu wstępnego. Jednak urządzenie nie uruchamia alarmu, jeśli intruz nigdy nie przekroczy głównej strefy wykrywania.

Wykrywana prędkość ruchu
od 0,3 do 2,0 m/s
od 1,0 do 6,6 ft/s
Sensory czujnika powinny być skierowane prostopadle do przewidywanej ścieżki wtargnięcia do obiektu.

Czułość
3 poziomy
Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax.

Zapobieganie fałszywym alarmom
SmartDetect
Algorytm oprogramowania.

Kompensacja temperatury
Skuteczne wykrywanie ruchu w temperaturach od −25 °C do +60 °C.
Skuteczne wykrywanie ruchu w temperaturach od −13 °F do 140 °F.

	[bookmark: _fklaiz5txixj]Weryfikacja fotograficzna
	Zdjęcia z alarmu
Wbudowany kamera aktywuje się, gdy czujnik jest uzbrojony i zostanie wykryty ruch.

Zdjęcia na żądanie
Użytkownik wykonuje zdjęcia w dowolnym momencie lub gdy czujnik jest uzbrojony (w zależności od ustawień). Opcja ta jest domyślnie wyłączona.

Zdjęcia według scenariusza
Czujnik wykonuje zdjęcia automatycznie po wyzwoleniu innych czujników Ajax. Funkcja ta nie jest domyślnie skonfigurowana.

Zdjęcie według harmonogramu
Czujnik automatycznie wykonuje zdjęcia w określonym czasie. Funkcja ta nie jest domyślnie skonfigurowana.

Zdjęcie przez uzbrojenie/rozbrojenie
Czujnik automatycznie wykonuje zdjęcia po zmianie stanu bezpieczeństwa.

Regulowana rozdzielczość zdjęć
640 × 480 px
320 × 240 px (domyślnie)
Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax.

Kąty widzenia kamery
poziomo: 121°
pionowo: 92,5°

Obraz HDR
Poprawia dokładność szczegółów w jasnych i ciemnych scenach.

Podświetlenie w podczerwieni
Aby robić zdjęcia w warunkach słabego oświetlenia.

Seria zdjęć
od 1 do 5 zdjęć o rozdzielczości 320 × 240 px
od 1 do 3 zdjęć o rozdzielczości 640 × 480 px
Ustawienie może być regulowane przez PRO lub użytkownika z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax.

Czas dostarczania zdjęć
do 9 sek dla rozdzielczości 320 × 240 px
do 20 sek dla rozdzielczości 640 × 480 px
Czas dostarczenia zdjęć zależy od rozdzielczości zdjęcia wybranej w ustawieniach urządzenia.
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	Zaleca się montaż czujnika na wysokości 2–4 m.
Zaleca się montaż czujnika na wysokości 6.6–13.1 ft.

Funkcja Odporności na zwierzęta nie jest dostępna dla tego urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

	Ochrona przed sabotażem
	Alarm sabotażowy
Powiadomienia o próbach usunięcia czujnika z uchwytu montażowego.

Magnetometr
wykrywa próby pochylenia, przesunięcia lub oderwania czujnika od powierzchni

System antymaskingu
wykrywa próby zablokowania pola widoku czujnika

Wkręt do mocowania
zabezpiecza urządzenie na uchwycie SmartBracket

Ochrona przed spoofingiem
uwierzytelnianie urządzenia

Wykrywanie utraty łączności
po 36 sek
Czas wykrywania zależy od ustawień Jeweller lub Jeweller/Fibra.

	Główne źródło zasilania
	Bateria
6 × CR123A
Zainstalowana fabrycznie.

Rodzaj
type C

Przewidywana żywotność baterii
do 3 lat

Zakres napięcia roboczego
3.8−6.5 V⎓

Nominalne napięcie robocze
6 V⎓

Pobór prądu w stanie spoczynku przy napięciu znamionowym
45 μA

Maksymalny pobór prądu przy napięciu znamionowym
1200 mA

Pełna pojemność baterii
4800 mAh

Niskie napięcie baterii
4,2 V⎓

Niskie napięcie przywracania baterii
5,0 V⎓

Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji
3,8 V⎓
Urządzenie wyłącza się.

Pojemność baterii na koniec okresu eksploatacji
300 mAh

Producent
Huiderui
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	Napięcie robocze zasilania zewnętrznego
12−24 V⎓
Baterie służą jako zapasowe źródło zasilania, gdy podłączone jest zasilanie zewnętrzne.

	Obudowa
	Wymiary z uchwytem obrotowym
234 × 98 × 275 mm
9.21" × 3.86" × 10.83"

Wymiary bez uchwytu obrotowego
234 × 98 × 137 mm
9.21" × 3.86" × 5.39"

Waga z uchwytem obrotowym
1109 g
2.44 lb

Waga bez uchwytu obrotowego
620 g
1.37 lb

Dopuszczalna temperatura pracy
od −25 °C do +60 °C
od −13 °F do 140 °F

Wilgotność robocza
do 95%

Klasa ochrony
IP55

	Kolor
	Biały


	Pełny zestaw
	CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller
6 × CR123A (zainstalowane fabrycznie)
Uchwyt montażowy SmartBracket
Uchwyt obrotowy
Daszek Hood
Zestaw instalacyjny
Krótka instrukcja
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	24 miesiące



