


[bookmark: _ebz8dq1prb94]Internal battery NB (7.2V/95Ah)
[bookmark: _osip9m7zqffi]Zestaw 10 baterii jednorazowego użytku LTC ER34615-LD do zainstalowania w Hub BP Jeweller 
	[bookmark: _30j0zll]Rodzaj baterii
	Baterie
10 × ER34615
Bateria litowo-tionylowa jednorazowego użytku z kondensatorem impulsowym HPC-1520.

Napięcie nominalne
7,2 V⎓ 

Pojemność
95 Ah

	[bookmark: _1fob9te]Zasilanie
	Maksymalny prąd obciążenia
700 mA

Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji
4 V⎓ 

	[bookmark: _3znysh7]Zalecenia
	Nie należy zwierać zacisków zasilania.

Nie należy ładować baterii.

Baterii należy używać wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami.

Bateria jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

	[bookmark: _8dvf4y4z5ref]Obudowa
	Wymiary
135 × 65 × 105 mm
5,31″ × 2,56″ × 4,13"

Waga
990 g
35 oz

Rodzaj złącza baterii
Molex 2139-2

Dopuszczalna temperatura pracy
od −10 °C do +40 °C
od 14°F do 104°F

Dopuszczalna wilgotność
do 75%

	[bookmark: _qqlyf3pnh326]Pełny zestaw
	Internal battery NB (7.2V/95Ah)

	Gwarancja
	24 miesiące






