


[bookmark: _12xflegs2fpt]EN54 Internal Battery (72h)
[bookmark: _us9kiifblyt0]Ładowalna bateria litowo-jonowa (7,4 V/10 Ah) przeznaczona do instalacji w EN54 Fire Hub Jeweller lub EN54 Fire ReX Jeweller
	[bookmark: _ernmtcejl3lj]Rodzaj baterii
	Baterie
8 × 18650
Ładowalna bateria Litowo-jonowa.

Napięcie nominalne
7,4 V⎓ 

Pojemność
10 Ah

	[bookmark: _wor8s5exzcw4]Zasilanie
	Maksymalny prąd obciążenia
3,2 A

Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji
6 V⎓

	[bookmark: _mtsadsnza2m]Zalecenia
	Baterii należy używać wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami.

Bateria jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

	Obudowa
	Wymiary
166 × 87 × 23 mm
6,54" × 3,43" × 0,92"

Waga
443 g
15,63 oz

Dopuszczalna temperatura pracy
od −10 °C do +40 °C
od 14°F do 104°F

Dopuszczalna wilgotność
do 75% bez kondensacji

Klasa ochrony
IP20

	Kolor
	Czarny
Biały

	Pełny zestaw
	EN54 Internal Battery (72h)

	Gwarancja
	24 miesiące






